**Demande d’agrément en tant qu’organisme qui dispense le cours de base et/ou un ou plusieurs cours de spécialisation pour conducteurs ADR, tel que prévu par l’Arrêté royal du 29 juin 2003 relatif aux certificats de formation de catégories I, II et IV**

**Annexe 3 : Matériel didactique disponible en matière de premiers secours et des dispositions à prendre en cas d'incident et d'accident**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identification de l’organisme** | |
| Nom |  |

**Premiers secours :**

|  |  |
| --- | --- |
| Type de matériel didactique | Film  Présentation informatique |

**Mesures à prendre en cas d’accident**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Connaissance de la consigne écrite** | | |
| Consigne écrite | |  |
| *Présentation de la consigne écrite* | | |
| Type de matériel didactique | Diapositives  Présentation informatique | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comment quitter le lieu de l’accident** | |
| *Situations d’accident avec les actions à entreprendre par le chauffeur* | |
| Type de matériel didactique | Diapositives  Présentation informatique |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Contrôle du matériel de protection** | | |
| * 1. *Équipement de protection* | |  |
| Liquide de rinçage pour les yeux | |  |
| Équipement de protection des yeux (par exemple des lunettes de protection) | |  |
| Baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN 471) | |  |
| Appareil d'éclairage portatif sans aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles | |  |
| Paire de gants de protection | |  |
| Masque d’évacuation d’urgence (par exemple un masque d’évacuation d’urgence pourvu d’un filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 qui est analogue à celui décrit dans la norme EN 14) | |  |
| Pelle | |  |
| Protection de plaque d'égout | |  |
| Réservoir collecteur | |  |
| * 1. *Au moins 5 illustrations représentant des séries incomplètes ou erronées d’équipement de protection* | | |
| Type de matériel didactique | Diapositives  Présentation informatique | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Utilisation des filtres** | |
| Filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 analogue à celui décrit dans la norme EN 14 |  |

|  |
| --- |
| **Date et signature du demandeur** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Contact**  Département de l’Environnement et de l’Eau  Direction des Risques industriels, géologiques et miniers  Cellule ADR-ADN  Avenue Prince de Liège, 15  B - 5100 JAMBES  Tél : 081 33 66 60  [adr.adn@spw.wallonie.be](mailto:adr.adn@spw.wallonie.be) |  | **Votre gestionnaire**  Ir François Pondant  Tél. : 081 33 66 62  [francois.pondant@spw.wallonie.be](mailto:francois.pondant@spw.wallonie.be) |  | **Votre demande**  Numéro : |

|  |
| --- |
| **Cadre lÉgal**  Arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d’unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives |

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi à votre service : www.le-mediateur.be.