**Demande d’agrément en tant qu’organisme qui dispense le cours de base et/ou un ou plusieurs cours de spécialisation pour conducteurs ADR, tel que prévu par l’Arrêté royal du 29 juin 2003 relatif aux certificats de formation de catégories I, II et IV**

**Annexe 3 : Matériel didactique disponible en matière de premiers secours et des dispositions à prendre en cas d'incident et d'accident**

|  |
| --- |
| **Identification de l’organisme** |
| Nom  |  |

 **Premiers secours :**

|  |  |
| --- | --- |
| Type de matériel didactique | Film [ ]  Présentation informatique [ ]  |

 **Mesures à prendre en cas d’accident**

|  |
| --- |
| 1. **Connaissance de la consigne écrite**
 |
| Consigne écrite | [ ]  |
| *Présentation de la consigne écrite* |
| Type de matériel didactique | Diapositives [ ]  Présentation informatique [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. **Comment quitter le lieu de l’accident**
 |
| *Situations d’accident avec les actions à entreprendre par le chauffeur* |
| Type de matériel didactique | Diapositives [ ]  Présentation informatique [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. **Contrôle du matériel de protection**
 |
| * 1. *Équipement de protection*
 |  |
| Liquide de rinçage pour les yeux  | [ ]  |
| Équipement de protection des yeux (par exemple des lunettes de protection) | [ ]  |
| Baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN 471) | [ ]  |
| Appareil d'éclairage portatif sans aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles | [ ]  |
| Paire de gants de protection  | [ ]  |
| Masque d’évacuation d’urgence (par exemple un masque d’évacuation d’urgence pourvu d’un filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 qui est analogue à celui décrit dans la norme EN 14) | [ ]  |
| Pelle | [ ]  |
| Protection de plaque d'égout | [ ]  |
| Réservoir collecteur | [ ]  |
| * 1. *Au moins 5 illustrations représentant des séries incomplètes ou erronées d’équipement de protection*
 |
| Type de matériel didactique | Diapositives [ ]  Présentation informatique [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. **Utilisation des filtres**
 |
| Filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 analogue à celui décrit dans la norme EN 14 | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Date et signature du demandeur** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Contact**Département de l’Environnement et de l’EauDirection des Risques industriels, géologiques et miniersCellule ADR-ADNAvenue Prince de Liège, 15B - 5100 JAMBESTél : 081 33 66 60adr.adn@spw.wallonie.be  |  | **Votre gestionnaire**Ir François PondantTél. : 081 33 66 62francois.pondant@spw.wallonie.be |  | **Votre demande**Numéro : |

|  |
| --- |
| **Cadre lÉgal**Arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d’unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives |

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi à votre service : www.le-mediateur.be.